|  |
| --- |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ\* Лицевая окрашенная сторона\* подгибы для жесткости(завальцовка) делаются стандартно по 15-20мм\*Длина до 3200мм любая! Длина элемента не может быть больше 3200мм! |
| Конёк плоский    | Конёк фигурный | Фронтонная планка |
| Карнизная планка | Карнизная планка для софитов  | Фронтонная планка |
| Карнизная планка для SHINGLAS | Фронтонная планка для SHINGLAS | Фронтонная планка для SHINGLAS под софит |
| Ендова нижняя | Ендова верхняя | Ендова нижняя фигурная |
| Планка примыкания |  Парапеты |
| Ендова верхняя сложная | Нестандартные элементы | Колпак на дымоход |
|  ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА\* Лицевая окрашенная сторона\* Длина до 3200мм любая! Длина элемента не может быть больше 3200мм! |
| Угол наружный | Угол внутренний | Угол наружный сложный |
| Угол внутренний сложный | Нащельник (стыковочная планка) | Стартовая планка |
| Аквилон | Аквилон | Угол откосный |
| Откосная планка | Откосная планка  | Откосная планка |
| Планка соединительная для панелей | Отлив оконный  | Отлив оконный с подгибами |
| Отлив оконный | Отлив оконный | Цокольный отлив |
| Цокольный отлив | Отлив | Планка примыкания |
|  | Нестандартные элементы |  |