|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ  \*  Лицевая окрашенная сторона  \* подгибы для жесткости(завальцовка) делаются стандартно по 15-20мм    \*  Длина до 3200мм любая! Длина элемента не может быть больше 3200мм! | | |
| Конёк плоский | Конёк фигурный | Фронтонная планка |
| Карнизная планка | Карнизная планка для софитов | Фронтонная планка |
| Карнизная планка для SHINGLAS | Фронтонная планка для SHINGLAS | Фронтонная планка для SHINGLAS под софит |
| Ендова нижняя | Ендова верхняя | Ендова нижняя фигурная |
| Планка примыкания | Парапеты | |
| Ендова верхняя сложная | Нестандартные элементы | Колпак на дымоход |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА  \*  Лицевая окрашенная сторона  \*    Длина до 3200мм любая! Длина элемента не может быть больше 3200мм! | | |
| Угол наружный | Угол внутренний | Угол наружный сложный |
| Угол внутренний сложный | Нащельник (стыковочная планка) | Стартовая планка |
| Аквилон | Аквилон | Угол откосный |
| Откосная планка | Откосная планка | Откосная планка |
| Планка соединительная для панелей | Отлив оконный | Отлив оконный с подгибами |
| Отлив оконный | Отлив оконный | Цокольный отлив |
| Цокольный отлив | Отлив | Планка примыкания |
|  | Нестандартные элементы |  |